<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="E18-MS1-PCB">
</package>
<package name="E18-MS1-PCB-SMD">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CC2530">
<pin name="P0.0" direction="pas"/>
<pin name="P0.1" direction="pas"/>
<pin name="P0.2" direction="pas"/>
<pin name="P0.3" direction="pas"/>
<pin name="P0.4" direction="pas"/>
<pin name="P0.5" direction="pas"/>
<pin name="P0.6" direction="pas"/>
<pin name="P0.7" direction="pas"/>
<pin name="P1.0" direction="pas"/>
<pin name="P1.1" direction="pas"/>
<pin name="P1.2" direction="pas"/>
<pin name="P1.3" direction="pas"/>
<pin name="P1.4" direction="pas"/>
<pin name="P1.5" direction="pas"/>
<pin name="P1.6" direction="pas"/>
<pin name="P1.7" direction="pas"/>
<pin name="P2.0" direction="pas"/>
<pin name="P2.1" direction="pas"/>
<pin name="P2.2" direction="pas"/>
<pin name="!RESET" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
<pin name="VCC" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CC2530" prefix="IC" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CC2530"/>
</gates>
<devices>
<device name="THT" package="E18-MS1-PCB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="E18-MS1-PCB-SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.0" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.1" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.3" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.4" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.5" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="P0.7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.0" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.1" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.2" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.3" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.5" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="P1.7" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="P2.2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
