<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DSP2A-L2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="S">
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-ON">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="K+-OFF">
<pin name="-" direction="pas"/>
<pin name="+" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="DSP2A-L2" prefix="K" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="ON" symbol="K+-ON"/>
<gate name="OFF" symbol="K+-OFF"/>
<gate name="S1" symbol="S"/>
<gate name="S2" symbol="S"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DSP2A-L2">
<connects>
<connect gate="OFF" pin="+" pad="1"/>
<connect gate="OFF" pin="-" pad="16"/>
<connect gate="ON" pin="+" pad="2"/>
<connect gate="ON" pin="-" pad="15"/>
<connect gate="S1" pin="C" pad="8"/>
<connect gate="S1" pin="S" pad="5"/>
<connect gate="S2" pin="C" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="S" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
